*Таким образом, вода лежит на “воздушной подушке” из пара, а пар не может покинуть прослойку, потому что щель очень узкая*

*Эта тонкая прослойка пара между плитой и жидкой водой играет очень важную роль, резко уменьшая скорость теплообмена*

*Пар вытекает очень медленно из узкой щели*

*Горячая подложка*

*500-600 К*